기가(GiGa)망 현실화를 위한 네트워크 장비 교체(고도화) 사업 시방서(규격포함)

2022. 8.

계명문화대학교(기획실 정보지원팀)

Ⅰ. 일 반 사 항

1. 건 명 :  각관(예술관, 사회과학관 외) 메인 네트워크(스위치) 장비구입 및 설치작업

2. 사업목적

기가(GiGa)망 현실화를 통한 비대면 또는 온라인 기반 학습 환경 개선을 위해 신규 장비 도입 및 교체 설치를 목적으로 함

3. 사업예산 : 68,646,000원(VAT 포함)

4. 납품 및 설치장소 : 지정 장소(수량 : 총 56대)

5. 구입 및 설치의 범위

가. 네트워크 장비 설치, 네트워크 구성

나. 기 구축된 네트워크 구성 개선

다. 공급된 장비 운영에 관련된 교육 및 기술지원

6. 납품 및 설치기한

본 물품의 납품․설치는 계약체결일로부터 2023. 2. 10.까지로 한다.

7. 무상유지보수

무상 하자보수기간은 검수 완료 후 1년으로 한다.

8. 계약조건

본 시스템의 도입은 일괄구매 방식으로 추진하며, 물품의 설치 후 검수가 완료된 이후에 대금을 지급한다.

가. 구입물품은 별첨 ‘물품내역 및 상세규격’과 같다.

나. 계약업체는 제조업체의 정품공급 및 기술지원 확약서(Certification)를 계약 후 3일 이내 제출하여야 한다.

다. 계약업체는 납품 네트워크 장비에 대하여 H/W 및 통신망 구성연결 등이 학교 목적 수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안전성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추고 구매 장비 일체를 일괄 납품․설치하여야 한다.

라. 시스템의 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용은 계약자가 부담하며, 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용은 포함된 것으로 본다.

Ⅱ. 특별 시방서

본 특별시방서에 명시된 사항은 네트워크 장비를 구매․설치하는데 있어서 구매물품의 설치․납품조건 방법 및 시험운영, 교육지원 등 계약 이행에 관한 사항에 대하여 적용하며 계약문서로서의 효력을 가진다.

1. 구매조건

가. 납품하는 물품의 모든 구성품은 물품의 세부규격을 100% 만족시키는 정품 완제품으로 공급하여야 하며, 반드시 해당 물품 제조사의 정품을 사용하여야 한다. 또한 설치되는 모든 물품은 해당 기종의 제조사가 발급하는 시스템 정품보증서 원본을 납품 시 제출하여야 한다.

나. 납품하는 모든 소프트웨어(또는 펌웨어)는 정품 및 최신 버전이어야 하고 제품의 라이센스(저작권)를 제공하여야 하며, 원 소유자의 저작권을 침해하지 않는 제품이어야 한다.

2. 시스템 납품 및 설치

가. 계약업체는 납품일정 및 세부작업 일정을 학교와 사전 협의한 후, 계약 후 3일 이내에 문서로 제출하여야 한다.

나. 네트워크 장비 설치 또는 현장 시험 시 설치장소 내의 부대설비에 영향을 주지 않도록 해야 하며, 부주의 등으로 인하여 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자가 비용으로 즉각 원상복구 시켜야 한다.

다. 스위치, 서버 등의 접속 및 상호연동을 위하여, 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 학교의 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치하여야 한다.

3. 물품검수

가. 검수의 대상범위는 본 시방서에 의한 네트워크 장비의 납품․설치와 시스템의 정상 가동 여부에 대한 확인과정을 포함하며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 관련 증빙서류를 제출 또는 기타 확인과정을 통하여 입증하여야 한다.

나. 검수 요청은 학교 담당자 입회하에 네트워크 장비의 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수 요청을 하여야 하며 시험 가동 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점, 시스템 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

다. 최종 검수 결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 학교의 요구에 따라 계약자는 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수하여야 하며 그 비용은 계약자 부담으로 한다.

라. 계약자는 학교가 지정한 장소에 계약 목적물을 설치 및 구축하고 서면으로 검수를 요청하여야 한다.

4. 교육 및 운영지원

가. 계약자는 시스템 운영 및 장애 조치 등에 필요한 기술이전 충실히 이행하여야 하며 학교 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 네트워크 장비에 대한 운영교육을 실시하여야 한다.

나. 교육 대상 인원은 학교의 정보지원팀 인원을 기준으로, 본 시스템 운영․관리에 필요한 학교의 교육수요에 따라 그 범위와 시기는 상호 협의하여 결정한다.

5. 유지보수 및 기술지원

가. 계약자는 검수완료 후 무상 하자 보수기간을 1년으로 하며 시스템의 보안상 문제점이 발견될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

나. 장애 발생시 수리정비는 통보 후 4시간 이내에 복구를 완료해야 하고, 장애 복구가 장시간 소요된다고 판단될 때에는 별도의 기기로 즉시 대체하여 업무에 차질이 없도록 조치하여야 한다.

다. 장애로 인하여 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하여야 하며, 장애처리에 대한 결과 보고서를 제출하여야 한다.

라. 무상 하자 보수기간내에 시스템에 탑재된 S/W가 최신 버전으로의 업그레이드가 필요할 때에는 무상으로 지원하여야 하며, 상세한 내역은 상호 협의하여 결정한다.

6. 제출서류

가. 계약 시 제출서류 : 계약 체결일로부터 3일 이내

(1) 납품 및 시험 운영일정 등 세부작업계획서 1부

(2) 제조사로부터 발급하는 정품공급 및 기술지원확약서 1부

나. 납품 및 구축완료시 제출서류

(1) 관리자 및 사용자 메뉴얼 1부

(2) 완료 보고서 1부

7. 보안유지

가. 계약자는 본 시스템 설치와 관련하여 취득한 학교의 시스템 환경, 운영 및 시설 등에 관한 정보를 외부에 누설하여서는 아니되며, 만일 이를 위반하였을 경우 민․형사상의 책임을 진다.

나. 계약자는 정보통신실 출입 등 필요한 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 하며, 학교의 요구에 따라 설치 기술인력의 재직 증명서 등 관련 서류를 제출하여야 한다.

다. 본 시스템의 보안상 문제점이 발견될 시 계약자는 즉시 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

라. 본 계약을 수행하면서 알게 된 발주처와 관련된 모든 사항을 외부로 유출하거나 인용할 수 없다.

8. 기타사항

가. 네트워크의 장애를 최소화하여 설치하여야 하며, 환경변화에 따른 기존 장비들의 재설정 및 셋업 작업은 계약자 책임으로 한다.

나. 제품설치에 필요한 전기, 통신 연결에 필요한 케이블 등도 계약자의 부담으로 설치하여야 한다.

다. 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리․운영상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

[붙임] 납품물품 및 세부규격

품명	주 요 규 격	수량
Network Switch-1	▣ 규격 및 기준모델 (Cisco C1000-24T-4X-L) ㅇ 네트워크 인프라 구축장비는 향후 네트워크 환경의 IPv6 전환에 대비하여 IPv6 Ready 제품으로 제안 ㅇ 보안 기능 확인서 제출 ㅇ 하드웨어 요구사항 - 스위칭 성능 : 128Gbps 이상 지원 - 포워딩 성능 : 95 Mpps 이상 지원 - MAC주소 : 16,000개 이상 지원 - Fanless 제품으로 제공 - DRAM 메모리 : 512MB 이상 제공 - FLASH 메모리 : 256MB 이상 제공 - 10/100/1000Mbps UTP 24포트 및 1/10Gbps SFP+ 4포트 이상 제공 - BLUETOOTH 통신 기능 지원 ㅇ 기능 요구사항 - 802.1x 인증 지원 - BPDU Guard 지원 - Auto QoS 지원 - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE) 지원 - Cisco AutoConfig 지원 - 링크어그리게이션 프로토콜(LACP) 지원 - 인접한 네트워크 장비를 찾을 수 있는 CDP 지원 - 포트미러링 지원 - SNMP v1/2/3 지원 - Network Time Protocol(NTP) 지원 ※ Cisco C1000-24T-4X-L 기준모델이며 동급 이상으로 제안 가능 ※ 장비 설치에 필요한 통신 RACK이나 GBIC은 계약자가 제공하여야 함 (설치 장소에 따라 학교와 협의 할 수 있음) ※ 위 모델은 기준 모델이며 동급 또는 동급이상으로 제안가능	17대

품명	주 요 규 격	수량
Network Switch-2	▣ 규격 및 기준모델 (Cisco C1000-24T-4G-L) ㅇ 네트워크 인프라 구축장비는 향후 네트워크 환경의 IPv6 전환에 대비하여 IPv6 Ready 제품으로 제안 ㅇ 보안 기능 확인서 제출 ㅇ 하드웨어 요구사항 - 스위칭 성능 : 56Gbps 이상 지원 - 포워딩 성능 : 41Mpps 이상 지원 - MAC주소 : 16,000개 이상 지원 - Fanless 제품으로 제공 - DRAM 메모리 : 512MB 이상 제공 - FLASH 메모리 : 256MB 이상 제공 - 10/100/1000Mbps UTP 24포트 및 1Gbps SFP 4포트 이상 제공 - BLUETOOTH 통신 기능 지원 ㅇ 기능 요구사항 - 802.1x 인증 지원 - BPDU Guard 지원 - Auto QoS 지원 - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE) 지원 - Cisco AutoConfig 지원 - 링크어그리게이션 프로토콜(LACP) 지원 - 인접한 네트워크 장비를 찾을 수 있는 CDP 지원 - 포트미러링 지원 - SNMP v1/2/3 지원 - Network Time Protocol(NTP) 지원 ※ Cisco C1000-24T-4X-L 기준모델이며 동급 이상으로 제안가능 ※ 장비 설치에 필요한 통신 RACK이나 GBIC은 계약자가 제공하여야 함 (설치 장소에 따라 학교와 협의 할 수 있음) ※ 위 모델은 기준 모델이며 동급 또는 동급이상으로 제안가능	39대

끝.